# 环境变量 .env参数说明

| 参数键                       | 参数说明                           | 参数示例                                                              |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LOG_WITH_FILE             | 日志输出到本地文件                      | 0:输出到控制台 1:输出到本地文件                                                |
| ENABLE_TASKER             | 启用定时任务                         | 0:启用 1:禁用                                                         |
| TASKER_INTERVAL           | 定时任务间隔毫秒                       | 已弃用                                                               |
| FORCE_HEADER              | 强制生成文件头，每次访问都重新生成              | 0:关闭 1:开启  (仅在第一次批量生成文件头启用此选项)                                    |
| DR2_API_TYPE              | drpy2本地t3接口文件                  | 0:使用本项目的drpy-core-lite 1:使用壳子内置assets                             |
| LOG_LEVEL                 | 日志级别                           | info/error                                                        |
| COOKIE_AUTH_CODE          | 设置中心入库授权码                      | drpys                                                             |
| API_AUTH_NAME             | basic认证账号，访问ds首页需要登录,猫爪使用必必须配置 | admin                                                             |
| API_AUTH_CODE             | basic认证密码，访问ds首页需要登录,猫爪使用必必须配置 | drpys                                                             |
| API_PWD                   | T4接口密码和T3文件访问密码，如果不配置就是公开文件和接口 | dzyyds                                                            |
| EPG_URL                   | epg直播信息链接                      | https://iptv.xxxx.cn/epgphp/index.php?ch={name}&date={date}       |
| LOGO_URL                  | 直播频道logo链接                     | https://live.xxxx.top/logo/{name}.png                             |
| MAX_TASK                  | 批量任务最大并发数,小鸡请设置低于2             | 8                                                                 |
| dingding_webhook          | 钉钉webhook推送定时任务消息链接            | https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=${access_token} |
| wechat_webhook            | 企业微信webhook推送定时任务消息链接          |                                                                   |
| tx_news_guonei_api_key    | 国内新闻每日定时任务推送KEY                | 去这里申请 https://www.tianapi.com/apiview/4                           |
| cookie_52pojie            | 吾爱破解定时签到cookie                 | 暂时无法实现定时签到                                                        |
| QQ_EMAIL                  | qq邮箱定时任务推送账号                   |                                                                   |
| QQ_SMTP_AUTH_CODE         | qq邮箱定时任务推送授权码                  |                                                                   |
| CAT_DEBUG                 | 调试猫源                           | 0/1: 开启esm模式 2: base64模式，存在相对依赖无法使用问题                             |
| PYTHON_PATH               | 本地python真实环境路径                 | D:\Program Files\Python312                                        |
| VIRTUAL_ENV               | 本地python虚拟环境路径                 | 同上，差别在于虚拟环境会自动拼scripts路径下的python.exe,跟真实环境二选一                     |
| daemonMode                | 守护进程版本                         | 0: 旗舰版 1:轻量版                                                      |
| DS_REQ_LIB                | ds/cat 默认req实现                 | 0:fetch 1:axios  （已知模式1为前面版本默认功能，但是后面发现某些场景无法获取源码，新写了模式0，不保证完全兼容） |
| CLIPBOARD_MAX_SIZE        | 单次文本传输最大体积 默认100KB             | 102400                                                            |
| CLIPBOARD_SECURITY_CODE   | 剪切板接口请求头安全码                    | drpys                                                             |
| CLIPBOARD_ALLOWED_CHARSET | 允许字符集，默认utf-8                  | utf-8                                                             |
| CLIPBOARD_MAX_READ_SIZE   | 最大可读取问文本体积，默认2mb               | 2048000                                                           |
| API_TIMEOUT               | 默认API超时时间                      | 20                                                                |
| API_ACTION_TIMEOUT        | action接口专用超时时间                 | 60                                                                |
| MAX_TEXT_SIZE             | 设置最大文本大小(剪切板插件)                | 0.1 * 1024 * 1024                                                 |
| MAX_IMAGE_SIZE            | 设置最大图片大小(图片插件)                 | 0.5 * 1024 * 1024                                                 |

